|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Wildcard | Default Gateway |
| Parijs | | | | | |
| Netgate | LAN | 10.1.100.2/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |  |
|  | WAN | DHCP | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |  |
| Switch (3650) | Gi 1/0/1 | DHCP |  |  |  |
| Lan 2 |  | DHCP uitgedeeld Range 10.1.100.10-10.1.100.21 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | Layer 3 switch Gi 1/0/1 |
| Assen | | | | | |
| Netgate | LAN | 10.1.2.2/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |  |
|  | WAN | DHCP |  |  |  |
| Router (1941) | Gi 0/0 | 10.1.0.1/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
|  | Gi 0/1 | 10.1.10.2/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| Switch (2960) | VLAN 1 | 10.1.10.4/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| Beheer | VLAN 99 | 10.1.99.1/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| Telecommunicatie | VLAN 50 | 10.1.50.1/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| Lan 1 |  | DHCP uitgedeeld Range 10.1.10.6-10.1.10.21 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | Router int Gi 0/0 |
| WLC (2500) | Gi 0 | 10.1.10.8/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| AP (2700) | Fa0 | 10.1.10.9/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |
| Windows Server | Fa0 | 172.16.1.10/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |  |