|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlan | Naam | Poorten | Trunk 802.1Q |
| 99 | Beheer | Fa 0/2, fa 0/3 | Fa 0/1 |
| 50 | Telecommunicatie | Fa 0/4 | Fa 0/1 |
| 10 | Native | Fa 0/5 | Fa 0/1 |
| 20 | Wifi | Fa 0/6 | Fa 0/1 |